06. Almacenamiento

Introducción

Hay dos tipos de discos:

Discos duros o también llamados discos magnéticos o HD: Son discos magnéticos con partes físicas que se mueven.

Discos SSD o también llamadas unidades de estado sólido: Son como memorias las USB. No tienen parte físicas que se muevan.

Los discos, tantos de un tipo como de otro se dividen en lo que llamamos sectores. Tienen un tamaño de 512 B (0,5 KiB). Dividir el disco en sectores se llama hacer un formateo de bajo nivel.

Discos duros

Graban los datos de formas magnética.

Sus características son:

Mucha capacidad

Baratos

Lentos

Mas información:

Unidad de disco duro

Video de como se recupera la información de un disco duro

Conectores

A veces a los conectores también se le puede llamar "Form Factor" o "Factor de Forma" ya que suele estar unido la forma del conector a la forma del dispositivo.

Conexión PATA: Conexión paralela. Es la vieja de los discos duros.

Conexión SATA: Es una conexión serie. Es la que se usa actualmente en los discos duros.

Estructura Interna

Los datos se guardan en superficial magnéticas llamadas platos.

Las estructura física de un HD es la siguiente:

Platos (Platters): Un HD tiene 1 o mas platos

Caras (Heads): Cada plato tiene 1 o 2 caras.

Pistas (Track): Cada cara tiene varias pistas.

Cilindro (Cylinder). Son las mismas pistas de todos los platos.

Sectores (Sector): Cada pista tiene varios sectores.

El cabezas es como un brazo que se mueve para leer cada uno de los sectores. Además los platos giran para poner los sectores bajo el cabezal.

Para grabar un dato en un HD lo mínimo que se puede guardar es un sector. Los sectores ocupan 512 bytes.

Hay dos formas de identificar cada sector de un disco:

CHS (Cylinder-Head-Sector): Ya no se usa . Su principal desventaja es que depende de la estructura física del disco.

LBA (Logical block addressing): Es un número consecutivo para cada sector. Ya no depende de la estructura física del disco.

Mas información:

Pista y sector

Direccionamiento de bloque lógico. LBA

Métodos de grabación magnética

Existen 3 forma de grabar los datos en un disco duro:

LMR (Longitudinal Magnetic Recording): Los datos se guardan de forma longitudinal.

PMR (Perpendicular Magnetic Recording): Los datos se guardan de forma perpendicular por lo que tiene una mayor densidad de almacenamiento que LMR. Es decir que conseguimos discos de mayor capacidad. Puedes ver el siguiente video de Hitachi que explica la diferencia entre PMR y LMR: Get Perpendicular

CMR (Conventional Magnetic Recording): Es lo mismo que PMR pero PMR lo llamo Hitachi y CMR lo llamaron el resto de fabricantes. Y se llama "Conventional" porque es lo que ahora usa todo el mundo en sus discos duros.

Pero ahora pasemos a la última forma de grabar los datos:

SMR (Shingled Magnetic Recording): Es como PMR pero las pistas están solapadas entre si. Es problema que tienen es que al grabar una pista hay también que reescribir la siguiente. Eso hace que se pierda un tiempo reescribiendo la pista contigua. Por lo tanto los discos SMR son mas lentos. Sin embargo ese no es el único problema de SMR sino que puede provocar la perdida de información en sistemas de discos RAID. Por lo tanto si vas a montar un RAID o si te interesa el rendimiento es importante saber si tu disco usa tecnología SMR.

El problema fue que algunos fabricantes, en especial Western Digital no avisó a los usuarios que una serie de sus discos duros que los vendían para NAS y RAID usaban SMR. Así que empezaron a haber problemas. La cosa ha acabado tan mal que han demandando a Western Digital. Finalmente Western Digital tuvo que decir que discos usaban SMR y cuales CMR.

Mas información:

Diferencias entre SMR, CMR y PMR. Como elegir el mejor disco duro

Diferencias entre disco duro SMR, CMR, LMR y PMR: ¿tiene algo que ver con Linux?

WD dice que tu disco SMR pierde rendimiento si no «descansa»

¡Cuidado! Algunos discos WD Red son más lentos y dan problemas

Some Western Digital WD Red HDDs Allegedly Use SMR, A Big Nono for NAS and RAID

WD Red SMR vs CMR Tested Avoid Red SMR

Cómo saber si tu disco es SMR: listado completo de los fabricantes

Demandando a Western Digital

Discos SSD

Sus características son:

Poca capacidad

Caros

Muy rápidos

Tienen un número limitado de escrituras.

Mas información:

Unidad de estado sólido

How Do SSDs Work?

Además del rendimiento, ¿qué ventajas aporta un SSD a tu PC?

Conectores

A veces a los conectores también se le puede llamar "Form Factor" o "Factor de Forma" ya que suele estar unido la forma del conector a la forma del dispositivo.

Conexión SATA: Es la misma que se usa en los discos duros ya que se podía reemplazar un disco duro por un SSD al tener la misma conexión

Conexión M.2: Es una conexión que se usan en los nuevos SSD dejando atrás la misma forma de conexión que la que tenían los discos duros.

Conexión PCIe (Realmente se llama Add-in Card "AIC" o Form Factor AIC) : Como ya hemos comentado , por PCIe es posible conectar cualquier tipo de dispositivo. En este caso vemos como se conecta un SSD (aunque parezca una tarjeta gráfica, es un SSD).

Estructura Interna

Los datos se guardan en celdas de memoria NAND. Son similares a las celdas de memoria RAM pero no se borran la información al quitar la corriente eléctrica. Por lo tanto los SSD están formado de chips de memoria NAND. También se llama memoria flash. Tiene un número limitado de escrituras.

Los SSD externamente se siguen organizando en sectores pero la forma de identificarlos es por LBA. Sin embargo internamente se organizan en páginas. Lo mínimo que puede grabar un SSD es una página que suele tener un tamaño de 2KiB o 4 KiB o 8 KiB o 16KiB.Aunque no vamos a tratar mas aquí el tema de las páginas ya que es mas del módulo de sistemas operativos pero al formatear o crear particiones en un SSD podría haber problemas de rendimiento y de fiabilidad tal y como se puede ver en:

Why Reformatting a USB Key can Change its Size & Performance

SSD Alignment Calculator

Disable System Restore And Drive Indexing - Can You Get More Space Or Speed From Your SSD?

Tipos de celdas NAND

Existen varios tipos de celdas , que varían en su fiabilidad como en la cantidad de escrituras que permiten.

SLC (Single Level Cell): En cada celda solo se guarda 1 bit. Es la que permite mas escrituras y por lo tanto es la mas fiable.

MLC (Multi Level Cell): En cada celda solo se guardas 2 bits. Permite menos escrituras que la anterior pero permite guardar mas información

TLC (Triple Level Cell): En cada celda solo se guardas 3 bits. Permite menos escrituras que la anterior pero permite guardar mas información

QLC (Quad Level Cell): En cada celda solo se guardas 4 bits. Permite menos escrituras que la anterior pero permite guardar mas información

Mas información:

Conoces las memorias NAND Flash pero, ¿sabes cómo funcionan?

Por qué los SSD QLC no son tan malos como parecen

Comprende la tecnología detrás de tu SSD: memorias NAND

Fiabilidad SSD

Como ya hemos indicado , los SSD tiene un número máximo de escrituras lo que limita su vida útil.

Al comprar un SSD , el fabricante te indica:

Años de garantía

Cuantos TeraBytes puedes escribir en total en ese disco antes de que falle. Ese dato se llama TBW (TeraBytes Written)

Capacidad del disco en TeraBytes

Con esos dos datos podemos calcular cuantos terabytes se pueden escribir como media cada dia o TBWPD (TeraBytes Written Per Day).

Pero realmente el dato que acabamos de calcular dato no es muy útil ya que dependiendo del tamaño del disco el valor de TWB puede ser bueno o malo.Así que el datos que se usa realmente es el DWPD (Drive Writes Per Day) que es simplemente el Nº de veces que se puede escribir el disco completo cada día.

Y uniendo las 2 fórmulas se obtiene

Veamos unos ejemplos. Supongamos dos discos SSD con las siguientes características:

Disco A	Disco B
Años de garantía	5	5
TBW	1000	1000
Capacidad en GB	200	400

Vamos a calcular el TBWPD que será el mismo para los 2 discos ya que tienen el mismo TBW

Por lo tanto ambos discos pueden escribir 550 GB todos los días.

Ahora vamos a calcula el DWPD de cada disco pero antes hay que saber la capacidad en TB que es de 0,2 TB y 0,4 TB respectivamente.

Por lo tanto en disco A se puede escribir 2,74 veces la capacidad del disco cada día y en el disco B se puede escribir 1,37 veces la capacidad del disco cada día. Por lo que el disco A tiene mayor fiabilidad al tener un mayor DWPD.

Calculo del tiempo de vida real

Acabamos de ver cuanto podemos escribir en un disco antes de que falle pero lo que no hemos calculado es cuanto tiempo le queda de vida a un disco cuando ya lleva tiempo funcionando. Pasemos ahora a calcularlo.

Para ello necesitamos 2 datos

Cuantos días lleva en funcionamiento el disco. Lo que llamaremos numero de dias.

Cuanto se ha escrito realmente en ese tiempo. Lo que llamaremos bytes escritos realmente

Para averiguar cuanto se ha escrito realmente en disco usamos el valor Total_LBAs_Written que proporciona S.M.A.R.T. Este valor está en sectores.

Ahora vamos a usar el dato numero de dias que es el número de días que ha pasado desde que empezamos a usar el disco SSD hasta el día que hemos calculado el Total_LBAs_Written. Es decir, en cuantos días se han escrito los TeraBytes escritos realmente. Y con ese datos vamos a calcular el tiempo de vida del disco.

Si unimos todas las fórmulas en una sola , se obtiene la siguiente:

Mas información:

¿Quieres calcular la vida útil de tu SSD? Aprende a hacerlo con el DWPD

Determine TBW from SSDs with S.M.A.R.T Values in ESXi (smartctl)

DWPD y TBW

¿Quieres calcular la vida útil de tu SSD? Aprende a hacerlo con el DWPD

Understanding SSD endurance: drive writes per day (DWPD), terabytes written (TBW), and the minimum recommended for ...

Interfaz Físico

El interfaz físico es lo que especifica la forma de las señales eléctricas como voltajes, corrientes, frecuencias máximas, etc. Su importancia radica en que es lo que define la velocidad a la que se pueden transmitir los datos.

Los discos se pueden conectar con los siguientes interfaces físicos:

PATA (Parallel ATA): Es el protocolo mas antiguo. Ya no se usa. Es un interfaz Paralelo. Solo se usaba en discos duros. Su velocidad máxima fue de 133 MB/s

SATA (Serial ATA): Es una mejora del anterior para conseguir mayores velocidades. Se usa en discos duros y discos SSD.

PCIe (PCI Express): Es el mas rápido de los tres y usa el bus PCIe. Se usa únicamente en discos SSD.

Mas información:

Serial ATA

PCI Express

SATA

Del interfaz SATA hay 3 variantes:

Nombre	Velocidad (Gb/s)	Velocidad Util (Gb/s)	Nombre Alternativo	Otro nombre alternativo
SATA 1,5 Gb/s	1,5 Gb/s	1,2 Gb/s	SATA I	SATA 1.0
SATA 3 Gb/s	3 Gb/s	2,4 Gb/s	SATA II	SATA 2.0
SATA 6 Gb/s	6 Gb/s	4,8 Gb/s	SATA III	SATA 3.0

¿Como se calcula la velocidad en función de la frecuencia? Como sabemos el interfaz es serie pero los bits están codificados de forma que cuando se envían 10 bits realmente solo hay 8 de información , es lo que se llama codificación 8b/10b. Por lo que la velocidad real es de solo el 80%. Es decir que hay que multiplicar la velocidad por el ratio de 8b/10b para obtener la velocidad Útil.

Por lo tanto la formula es:

Veamos un ejemplo.

SATA III , funciona a una velocidad de 6 Gb/s, por lo tanto la formula queda:

PCIe

Para saber la velocidad del PCIe hay que tener en cuenta la versión y el Nº de carriles.

Versión	Velocidad x1 (MB/s)
PCIe 1.0	250
PCIe 2.0	500
PCIe 3.0	985
PCIe 4.0	1970

Por lo tanto la formula para obtener la velocidad total es:

Recuerda que la velocidad depende de la versión del PCIe

Veamos un ejemplo.

Si nuestro disco SSD se conecta por PCIe 3.0 con 4 carriles ¿Cual es la velocidad del bus PCIe?

Interfaz lógico de dispositivo

El Interfaz lógico de dispositivo especifica los "comandos" que puede recibir el disco. Es decir es un interfaz para comunicar el sistema operativo y el disco. Lo ideal es que todos los discos tengan el mismo protocolo así solo es necesario que el sistema operativo tenga unos drivers genéricos que pueden servir para cualquier disco. De esa forma podremos usar un disco de cualquier fabricante/modelo y lo podrá reconocer el sistema operativo sin necesidad de instalar nuevos drivers específicos para cada modelo de disco.

Existen 3 Interfaces lógico de dispositivo o protocolos:

IDE: Es el mas viejo de todos , se usaba con PATA.

AHCI: Se creo para los discos duros SATA.

NVMe: Es el nuevo y se creo para los PCIe.

Cada nuevo protocolos mejora los "comandos" que puede recibir el disco mejorando su rendimiento.Hay que recordar que usar NVMe (o AHCI o IDE) no puede mejorar nunca la velocidad de transferencia ya que eso lo hace el interfaz físico. Lo que mejora es la latencia, es decir el tiempo que tarda en empezar a devolver el sector que hemos pedido o el tiempo medio que tarda en empezar a devolver el sector que hemos pedido.

IDE

Ya no se usa, aunque para dispositivos viejos habría que configurar la BIOS para que siga usando IDE.

En la siguiente imagen podemos configurar si en el conector SATA se usa IDE o AHCI.

Mas información:

IDE o AHCI: qué modo debemos usar en nuestros HDD y SSD

IDE-vs-SATA

AHCI

Tiene un protocolo llamado Native Command Queueing (NCQ) que mejora la velocidad en discos duros. NCQ lo que hace es que se retornes los sectores a medida que los encuentra el cabezal y no en el orden en el que se han pedido.

Por lo tanto en un disco duro con NCQ se mejora el tiempo en el que se tarda en encontrar cada sector aunque la velocidad de transferencia sea la misma. Es un disco SSD el protocolo NCQ no es casi importante.

Mas información:

¿Sabes si tu disco duro tiene NCQ? Deberías, porque es muy importante

Configurar tu disco duro en modo AHCI, ¿mejora su rendimiento?

Definición de Native Command Queuing (NCQ)

NVMe

NVMe es una mejora de AHCI pero haciendo uso del interfaz PCIe, es decir que solo puede usarse si el interfaz físico de conexión es PCIe. Sin embargo NVMe mejora realmente cuando estamos en un servidor y se hacen peticiones desde distintos procesos a distintas partes del disco. Por ello en un entorno doméstico, NVMe no supone mucha mejora respecto a AHCI.

Mas información:

¿Qué significa que un SSD sea NVMe y por qué importa?

Guía básica AHCI, RAID y NVMe

A Comparison of NVMe and AHCI

Conexión

Ya hemos visto los siguientes conceptos:

Conector o Form Factor: PATA, SATA, PCIe (AIC), M.2

Interfaz físico: PATA, SATA o PCIe

Interfaz lógico de dispositivo o protocolo: IDE, AHCI o NVMe

En la siguiente tabla se muestra las distintas combinaciones que existen de discos:

Interfaz físico
Conector	PATA	SATA	PCIe
PATA	IDE
SATA	IDE o AHCI
PCIe (AIC)	AHCI o MVMe
M.2	AHCI	AHCI o MVMe

Pasemos ahora a explicar cada uno de ellos:

Conector	Interfaz físico	Protocolo	Explicación
PATA	PATA	IDE	Son los viejos discos duros con conexión paralelo. Ya no se usan
SATA	SATA	IDE	Son los primeros discos SATA que aparecieron pero aun llevaban el antiguo protocolo IDE. Ya no se usan
SATA	SATA	AHCI	Son los discos SATA que usamos actualmente. Se gastan para discos duros. También se usan con SSD pero están siendo reemplazados por los M.2
PCIe (AIC)	PCIe	AHCI	Fueron los primeros discos SSD que se conectaban en un zócalo PCIe. Aun usaban el protocolo AHCI, no tuvieron mucho éxito ya que para esa época el SATA aun era lo suficientemente rápido
PCIe (AIC)	PCIe	MVMe	Actualmente son los discos mas rápidos ya que puede llegar a usar los 16 railes de PCIe
M.2	SATA	AHCI	Son los discos M.2 "lentos" ya que al usar el interfaz físico SATA sólo llegan a 600 MB/s
M.2	PCIe	AHCI	De estos hay muy pocos discos ya que aunque usan como interfaz físico PCIe aun usan el protocolo antiguo AHCI.
M.2	PCIe	MVMe	Son los discos M.2 mas rápidos ya que ademas de usar PCIe , usan el nuevo protocolo MVMe

La pregunta ahora es que disco nos compramos. La duda debe estar entre un disco M.2-SATA-AHCI o un disco M.2-PCIe-MVNe. La respuesta como siempre depende del uso que le vayamos a dar pero para un ordenador de casa la respuesta es que no hay casi mejora de rendimiento tal y como se explica en La verdad sobre el rendimiento de los discos SSD SATA vs M.2-PCIe/NVMe. También deberíamos ver si hay diferencia de rendimiento entre usar PCIe 3.0 o 4.0, pues tampoco hay mucha diferencia tal y como se explica en SSD PCIe 4.0 vs 3.0: ¿es posible cargar Windows 10 más rápido?. Incluso no hay mucha diferencia de rendimiento entre un SATA-SATA-AHCI vs un M.2-PCIe-MVNe tal y como se explica en ¿Merece la pena cambiar tu SSD SATA 3 por uno PCIe NVMe?

Aunque también hay artículos como el siguiente que parece mas un publireportaje que otra cosa en el que se vende la maravilla de los M.2 PCIe: SATA, ya no te queremos: el estándar M.2 es el presente y futuro de las unidades SSD

Mas información:

PCIe vs SATA: qué diferencias hay y cómo elegir un SSD con estas tecnologías

¿Mejora el rendimiento si usas un adaptador PCIe para tu SSD M.2?

Tipos y formatos de discos SSD M.2, PCIe y NVMe

Discos M.2

Respecto a los discos M.2 hay que añadir una serie de datos como son.

Tamaño

Key ID

Disipador

Instalación

Mas información:

m-2-introduction.pdf

m.2-quick_reference_guide.pdf

Qué es PCIe Lane Bifurcation y por qué algunos SSD PCIe lo necesitan

Tamaño

El "nombre" de los discos M.2 indica el ancho y alto del disco.

Nombre	Ancho (mm)	Largo (mm)
2242	22	42
2260	22	60
2280	22	80
22110	22	110

Key ID

Los discos M.2 tienen unas muescas que indican si el interfaz físico es:

SATA: Tipo M y B

PCIe: Tipo M

Disipador

A los discos M.2 se les puede añadir un disipador ya que alcanzan una gran temperatura y puede afectar a su rendimiento tal y como explican en: ¿Necesita tu SSD M.2 un disipador? Pruebas de rendimiento con y sin disipador

Instalación

La mejor forma de ver como instalar un disco M.2 es ver el siguiente vídeo: MSI® HOW-TO install M.2 SSD correctly

En las siguientes imágenes se puede ver donde se coloca el tornillo en una placa base según el tamaño del disco M.2

Software

Para acabar el tema vamos a hablar de algunas herramientas software para discos.

CrystalDiskMark: Medir el rendimiento de tu disco

HSSScan: Comprobar el estado del disco.

HD Tune: Medir el rendimiento de tu disco, obtener información S.M.A.R.T. y comprobar el estado del disco.

CrystalDiskInfo: Obtener información S.M.A.R.T.

Esto es todo lo que CrystalDiskInfo nos dice sobre el disco duro

S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. es un sistema que permite obtener de los discos valores para determinar si va a fallar el disco duro.

S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. Monitoring Tools

Mas información

Aunque no vaya para el examen no puedo acabar el tema sin hablar de otros tipos factores de forma:

mSATA

eSATA

SATA Express

Mini PCIe

Micro SD

M.2 Key E

Mas información:

mSATA VS M.2: What’s the Difference Between mSATA and M.2 SSD [Clone Disk]

mSATA Qué es y para qué sirve

Mini PCI Express ¿Qué es y porque está en los portátiles?

¿Qué debes mirar para elegir la mejor tarjeta SD o micro SD?

Llega la revolución en las memorias SD: PCIe 4.0 con casi 4 GB/s

Ejercicios

Ejercicio 1

Dado el disco duro Western Digital Gold WD121KRYZ

Indica lo siguiente:

Nombre del fabricante

Modelo

Conector

Interfaz físico y su versión.

Velocidad Máxima teórica a la que podría transmitir datos según el Interfaz físico y la versión que usa de dicho interfaz.

Velocidad secuencial de lectura

Velocidad secuencial de escritura

Interfaz lógico de dispositivo

Método de grabación magnética

Tamaño físico (ancho y largo)

Años de garantía

Capacidad en TB

Ejercicio 2

Dado el disco SSD Corsair Force Series Gen.4 PCIe MP600 1TB NVMe M.2 SSD

Indica lo siguiente:

Nombre del fabricante

Modelo

Conector

Interfaz físico y su versión.

Velocidad Máxima teórica a la que podría transmitir datos según el Interfaz físico y la versión que usa de dicho interfaz.

Velocidad secuencial de lectura

Velocidad secuencial de escritura

Interfaz lógico de dispositivo

Tamaño físico (ancho y largo)

Key ID

¿Incluye disipador?

Tipo de celda NAND

Años de garantía

Capacidad en TB

TBW

Calcula el DWPD

Si después de 300 días ha escrito 400 TB, ¿cuantos días aun le queda de funcionamiento?

Ejercicio 3

Dado el disco SSD Samsung SSD 960 PRO 1 TB

Indica lo siguiente:

Nombre del fabricante

Modelo

Conector

Interfaz físico y su versión.

Velocidad Máxima teórica a la que podría transmitir datos según el Interfaz físico y la versión que usa de dicho interfaz.

Velocidad secuencial de lectura

Velocidad secuencial de escritura

Interfaz lógico de dispositivo

Tamaño físico (ancho y largo)

Key ID

¿Incluye disipador?

Tipo de celda NAND

Años de garantía

Capacidad en TB

TBW

Calcula el DWPD

Si después de 500 días ha escrito 600 TB, ¿cuantos días aun le queda de funcionamiento?

Ejercicio 4

Dado el disco SSD Samsung SSD 850 EVO M.2 de 1 TB

Indica lo siguiente:

Nombre del fabricante

Modelo

Conector

Interfaz físico y su versión.

Velocidad Máxima teórica a la que podría transmitir datos según el Interfaz físico y la versión que usa de dicho interfaz.

Velocidad secuencial de lectura

Velocidad secuencial de escritura

Interfaz lógico de dispositivo

Tamaño físico (ancho y largo)

Key ID

¿Incluye disipador?

Tipo de celda NAND

Años de garantía

Capacidad en TB

TBW

Calcula el DWPD

Si después de 500 días ha escrito 600 TB, ¿cuantos días aun le queda de funcionamiento?

Ejercicio 5

Dado el disco SSD Neutron NX500 800GB NVMe PCIe SSD AIC

Indica lo siguiente:

Nombre del fabricante

Modelo

Conector

Interfaz físico y su versión.

Velocidad Máxima teórica a la que podría transmitir datos según el Interfaz físico y la versión que usa de dicho interfaz.

Velocidad secuencial de lectura

Velocidad secuencial de escritura

Interfaz lógico de dispositivo

Tamaño físico (ancho y largo)

Key ID

¿Incluye disipador?

Tipo de celda NAND

Años de garantía

Capacidad en TB

TBW

Calcula el DWPD

Si después de 200 días ha escrito 600 TB, ¿cuantos días aun le queda de funcionamiento?

Ejercicio 6

Entre los discos:

Corsair Force Series Gen.4 PCIe MP600 1TB NVMe M.2 SSD

Samsung SSD 960 PRO 1 TB

¿Cual es mas fiable? Calcula y razona la respuesta.

Ejercicio 7

Entre los discos:

Samsung SSD 960 PRO 500 GB

Samsung SSD 960 PRO 1 TB

Samsung SSD 960 PRO 2 TB

Ordénalos de mas a menos fiable. Calcula y razona la respuesta.

Ejercicio 8

Entre los discos:

Samsung SSD 850 EVO M.2 de 120 GB

Samsung SSD 850 EVO M.2 de 250 GB

Samsung SSD 850 EVO M.2 de 500 GB

Samsung SSD 850 EVO M.2 de 1 TB

Ordénalos de mas a menos fiable. Calcula y razona la respuesta.

Ejercicio 9

Dado los siguientes "nombres" de discos, indica toda la información que puedes obtener de las características de cada disco. (No hay que mirar por internet , solo averiguar todo lo posible en función el nombre)

Seagate BarraCuda 3.5" 2TB SATA 3

WD Blue SN550 SSD 1TB NVMe M.2 PCIe Gen 3

SanDisk SSD Plus 1TB SATA III

Western Digital Black SN750 NVMe 1TB SSD M.2 PCI Express 3.0

WD Black SN850 1TB SSD NVMe M.2 PCIe 4.0 sin Disipador Térmico

Ejercicio 10

Busca una placa base con PCIe 4.0 e indica

El fabricante y modelo de la placa base

La máxima velocidad del conector M.2

Explica si puedes o no puedes y si es adecuado o no es adecuado conectar el disco 983 DCT 960GB M.2 22110. (Ten en cuenta tanto la velocidad como el tamaño físico)

Ejercicio 11

Busca una placa base con PCIe 3.0 e indica

El fabricante y modelo de la placa base

La máxima velocidad del conector M.2

Explica si puedes o no puedes y si es adecuado o no es adecuado conectar el disco 983 DCT 960GB M.2 22110. (Ten en cuenta tanto la velocidad como el tamaño físico)

Ejercicio 12

Vamos a comprobar si hay algún error en el disco de tu propio ordenador.Para ello vamos a usar el programa HDD Scan

Deberemos elegir la opción de "TESTS" del tipo "READ Read Data To de Host".

Una vez se ponga en marcha el test , deberemos pinchar en la parte inferior del programa , en el triangulo blanco central para ver el progreso.

Sobre la tareas, con el botón derecho veremos los detalles.

Hacer una captura de pantalla donde se vea la pestaña de "Map" que ha generado y responde a las siguientes preguntas:

Nº sector defectuoso

Nº de sectores con tiempo de lectura menor que 5 ms

Nº de sectores con tiempo de lectura mayor o igual a 5 ms y menor que 10 ms

Nº de sectores con tiempo de lectura mayor a 500 ms

Haz una captura de pantalla donde se vea la pestaña de "Graph" y responde a las siguientes preguntas:

¿La velocidad de lectura ha sido en general constante?

Si no ha sido constante, ¿a que crees que puede haber sido debido?

Te en cuenta que la pestaña de "Map" no da los resultado en sectores sino en bloques

Ejercicio 13

Vamos a comprobar cuanta vida le queda al SSD de tu ordenador, para ello vamos a usar S.M.A.R.T. con el programa Crystal Disk Info. Lee el siguiente artículo CrystalDiskInfo: ¿qué es y para que sirve? Tutorial completo para entender que es S.M.A.R.T. y como usar Crystal Disk Info.

Dado la información que proporciona CrystalDiskInfo , calcula cuantos días va a durar tu disco SSD antes de que pueda fallar.

Deberás:

Hacer capturas de pantalla de CrystalDiskInfo, indicar que datos has usado

Indicar los cálculos que has hecho.

Si no sabes la garantía de tu SSD, puedes suponer que son 5 años. Si no sabes cuando empezaste a usar tu SSD, pon una fecha aproximada Si no tienes SSD, busca por internet una captura de pantalla de CrystalDiskInfo de un SSD.