12. Montaje de ordenadores

Contenidos

Montar-desmontar un ordenador

Reparar un ordenador

Ver que falla en un ordenador

Con un nuevo PC, ¿en qué orden debes montar los componentes?

¿Pasa algo si conectas mal los cables de la caja a la placa base?

Material

Ordenadores

seguridad_en_el_trabajo.odp

Ejercicios

Ejercicio 1

Desmontar y volver a montar un ordenador

Ejercicio 2

Ver porque falla un ordenador

Ejercicio 3

1.-¿Qué ocurre si conectamos el cable de fase a la toma de tierra?

a) Salta el diferencial
b) Salta el magnetotérmico
c) Salta el diferencial y el magnetotérmico
d) Ninguna de las anteriores

2.-Las señales redondas y rojas con fondo blanco son de

a) Obligación
b) Prohibición
c) Peligro
d) Ninguna de las anteriores

3.-Las señales triangulares y negras con fondo amarillo son de:

a) Obligación
b) Prohibición
c) Peligro
d) Ninguna de las anteriores

4.-Si unimos la fase y el neutro mediante una resistencia muy elevada ocurre que:

a) Se produce un cortocircuito
b) La intensidad se dispara a un valor muy elevado
c) Salta el diferencia
d) Ninguna de las anteriores

5.-Si uno de los cables de la casa no está suficientemente aislado y cierta cantidad de electricidad se deriva hacia la propia casa ocurrirá que:

a) Saltará el diferencial
b) Saltará el magnetotérmico
c) Si tocamos por la pared 5 minutos después de que haya ocurrido la fuga nos dará la corriente
d) Ninguna de las anteriores

6.-Si hay un fallo en la fuente de alimentación de nuestro ordenador y la corriente pasa a la chapa del ordenador:

a) Saltará el fusible
b) Saltará el diferencial
c) Saltará el magnetotérmico
d) Todas las anteriores

7.-Si tocamos con unos alicates un cable que tiene corriente eléctrica:

a) Nos dará siempre la corriente eléctrica
b) Depende únicamente de si los alicates tienen el mango aislado
c) Nunca pasará nada
d) Ninguna de las anteriores

8.-Si conectamos demasiados ordenadores al mismo enchufe ocurrirá que:

a) Saltará el diferencial
b) Saltará el magnetotérmico
c) Saltarán ambos
d) Ninguna de las anteriores

9.-Tras una subida de tensión en la cual ha saltado el magnetotérmico deberemos:

a) Reemplazarlo por otro nuevo
b) Cambiar el fusible que lleva dentro
c) Levantar la palanca para volver a activarlo.
d) Ninguna de las anteriores

10.-Tras una subida de tensión en la cual ha saltado el diferencial deberemos:

a) Reemplazarlo por otro nuevo
b) Cambiar el fusible que lleva dentro
c) Levantar la palanca para volver a activarlo.
d) Ninguna de las anteriores