05. Placas Base

Placa base

La placa base la podemos ver como el Bus del Sistema que interconecta todo , aunque también contiene muchos "chips" relacionados con el sistema de entrada salida. Veamos un ejemplo de la placa base Especificaciones PRIME-X370-PRO

Podemos ver los siguientes conectores:

Memoria RAM: DDR4. En un tema posterior hablaremos sobre la RAM pero ahora saber que hay de distintos tipos: DDR, DDR2, DDR3, DDR4, etc.

Procesador: En el Zócalo AM4. El zócalo es donde va el procesador. El zócalo M4 es solo para algunos tipos de procesadores AMD. Cada procesador tiene un tipo de Zócalo

USB 3.0 y 3.1

Discos SATA

Discos M.2

Ratón y Teclado (PS/2)

Monitor por HDMI o DisplayPort. No siempre las placas lo permiten, sino hay que añadir una tarjeta gráfica.

Red (LAN)

Altavoces

PCI Express.

Ventiladores

Aparte de todos los conectores de la placa hay otra características mas en la placa base, el formato físico. En un PC todas tienen el formato ATX que hace por ejemplo que los conectores externos estén siempre en el mismo sitio o la RAM , el procesador etc. Dentro del formato ATX hay de varios tamaño como el micro-ATX o Mini-ATX que con mas pequeños.

Mas información sobre la placa base:

Wikipedia Placa base

Todo lo que necesitas saber para elegir una placa base

¿Para qué sirve cada uno de los conectores de la placa base?

Bus expasión

El conector PCI Express (PCIe), es un conector de la placa base, pero merece una mención aparte. Esto es así ya que el PCIe es el conector mas rápido de las placas bases y ademas permite conectar cualquier tipo de dispositivo. Es el verdadero bus de entrada salida del ordenador. Por eso a este conector se le llama Bus de Expansión ya que permite añadir cualquier dispositivo al ordenador.

Mas información sobre PCIe:

PCI Express

Qué es un puerto PCI Express en una placa base y cuales son sus características

¿Cómo funcionan y para qué sirven los carriles PCIe de la placa base?

En la siguiente imagen vemos la forma del conector. Se ve que el PCIe puede tener 4 conectores distintos.Cuanto mas grande es mas rápido.Las tarjetas gŕaficas, siempre se colocan en los conectores x16.

Hay varias versiones (o generaciones) del bus PCIe, y sus velocidades las podemos ver en la siguiente gráfica:

Mas información sobre cada generación en:

Ya sabes qué es PCI Express, pero ¿conoces todas sus velocidades?

PCIe 4.0: novedades, diferencias con PCIe 3.0 y todo lo que tienes que saber

PCIe 4.0 vs PCIe 5.0: diferencias entre ambas versiones de estos puertos

PCIe 6.0, ¿cuáles son sus novedades y diferencias con PCIe 5.0?

Chipset

El chipset es la parte principal de la placa base, es la circuitería que conecta el procesador con la RAM y el sistema de entrada salida. Al sacar un nuevo procesador, el fabricante suele sacarse uno o mas chipset que haga uso de las nuevas características del procesador. Estos chipset suelen tener mas o menos velocidad o permitir mas o menos PCIe, etc. Por ello al elegir una placa base lo mas importante es saber el chipset que usa la placa base, ya que es parte importante del rendimiento del ordenador.

Hay 2 tipos de Chipset:

Puente Norte-Puente Sur

Platform Controller Hub (PCH)

Puente Norte-Puente Sur

Es la forma antigua de los Chipset. El chipset consta de dos chips.

Puente norte:Conecta el procesador con la RAM y el PCIe x16 de la tarjeta gráficas. Es decir los dispositivos mas rápidos.

Puente Sur: Conecta el resto de dispositivos, que con mas lentos, con el puente norte.

En el siguiente diagrama podemos ver un ejemplo:

El bus que conecta el puente norte con el procesador se le llama Front Side Bus (FSB). Y la velocidad del FSB limita el rendimiento de un procesador ya que es la velocidad máxima a la que podrá leer información de la RAM

Platform Controller Hub

Con el tiempo se dieron cuenta que el puente norte podía integrarse dentro del procesador y así mejorar la velocidad de comunicación del procesador con la tarjeta gráfica y la RAM. De esa forma el puente norte desapareció y solo quedó el puente sur que pasó a llamarse Platform Controller Hub.

En el siguiente diagrama podemos ver un ejemplo del chipset H55 de Intel:

En este otro diagrama, podemos ver (en forma de plano de Metro), el chipset X570 de AMD:

Mas información sobre chipsets:

Qué es el chipset de la placa base

Por qué está integrado el North Bridge en el interior del procesador

AMD Zen

En los procesadores AMD con microarquitectura Zen, ya explicamos que existe el IO Die:

I/O Die o cIOD: Es el encargado de comunicar el procesador con el exterior hacia la memoria y el bus PCI.

Infinity Fabric : Es el bus que internamente interconecta los CCX entre ellos, los CCD entre ellos y con el I/O Die. En el esquema se dibuja con el símbolo ∞. Realmente forma parte del cIOD

Unified Memory Controller: Es el encargado de comunicarse con la memoria RAM

IO Hub: Es el encargado de comunicarse con el bus PCIe con pereféricos o usando cualquier otro bus que no sea para la comunicación con la RAM.

Es decir que el IO Die es lo que antes era el puente norte. Y el Front Side Bus (FSB) sería el Infinity Fabric.

Hay que indicar que cada parte del IO Die funciona a una frecuencia distinta:

fclk: Frecuencia del Infinity Fabric

uclk: Frecuencia del Unified Memory Controller

iclk: Frecuencia del IO Hub

Por último la memoria RAM funcionará a la frecuencia llamada mclk

En la siguiente imagen se pueden ver todas esas velocidades.

BIOS

En un ordenador el Sistema Operativo es lo que se está ejecutando antes que ningún otro programa del ordenador pero la pregunta es ¿Como llega el Sistema operativo ,que está en el disco duro, a ejecutarse? Hace falta un programa previo que cargue el Sistema Operativo desde el disco duro en la RAM. Ese programa previo se llama la BIOS y está en una memoria similar a la RAM solo que no se borrar al apagar el ordenador. Esa RAM de solo lectura se llama ROM (Read Only Memory). Es un programa que está en todas las placas bases que se ejecuta antes del sistema operativo. Ademas de cargar el sistema operativo permite configurar el Hardware e inicializarlo. Actualmente la BIOS ha sido reemplezada por la UEFI que es similar pero con funciones mas modernas.

Mas información de la BIOS y la UEFI:

Sabes que tu PC tiene BIOS pero, ¿sabes qué es exactamente?

BIOS

UEFI

Tu placa la tiene y ella la controla, pero ¿qué es UEFI realmente?

Rendimiento

Hemos visto que hay muchos conectores en la placa base, ahora vamos a ver como calcular el % de mejor de una velocidad a otra. Como ejemplo vamos a usar el conector USB. Dentro de USB hay muchas velocidades que se muestra a continuación:

Versión	Velocidad	Otros nombres
USB 2.0	60 MBytes/s
USB 3.2 Gen 1x1	5 Gbits/s	USB 3.0 y USB 3.1 Gen 1
USB 3.2 Gen 2x1	10 GBits/s	USB 3.1 Gen 2
USB 3.2 Gen 1x2	10 GBits/s
USB 3.2 Gen 2x2	20 GBits/s

¿Como se calcula el % de mejora de USB 3.1 Gen 1x1 sobre USB 2.0?, con la siguiente fórmula:

En nuestro ejemplo es:

Por lo que el USB 3.2 Gen 1x1 es un 941% mas rápido que el USB 2.0

Durante el resto del curso cuando queramos ver el % de mejora de cualquier dispositivo respecto a a otro mas lento, usaremos la fórmula que acabamos de ver.

Ejercicios

Ejercicio 1

Dado la placa base "ASUS PRIME-Z270-P" , indica:

Procesadores que soporta

Tipo de RAM que soporta

Nº de módulos de RAM que se pueden poner.

Formato físico (ATX,micro-ATX, etc)

Para cada Conector PCIe

Versión (2.0,3.0,4.0)

Tamaño (x1, x4, x8 ,x16)

Velocidad en GB/s

Para cada Conector USB

Versión

Velocidad en MBits/s

Ejercicio 2

Para la placa base del ordenador de tu casa, indica:

Marca

Modelo

Procesadores que soporta

Tipo de RAM que soporta

Nº de módulos de RAM que se pueden poner.

Formato físico (ATX,micro-ATX, etc)

Para cada Conector PCIe

Versión (2.0,3.0,4.0)

Tamaño (x1, x4, x8 ,x16)

Velocidad en GB/s

Para cada Conector USB

Versión

Velocidad en MBits/s

Ejercicio 3

Busca una placa base con PCIe 3.0 e indica:

El modelo de la placa base

El Chipset que usa.

Si el chipset es del tipo "Puente Norte-Puente Sur" o del tipo "PCH (Platform Controller Hub)"

Haz un dibujo de la placa donde se vea donde está conectado cada componente al Chipset y procesador. Y no me refiero a "físicamente" tal y como están colocados en la placa (arriba, a la izquierda, etc). Sino para cada componente de la placa base (procesador, usb, red, memoria, gráfica, etc ) a que parte del chipset se conecta o si se conecta al procesador. Y

Los dibujos deben ser del estilo a los siguientes :

Se pide hacer un dibujo y NO pegar un dibujo de internet . No pegar fotos, solo usar rectángulos, lineas y texto. Por lo tanto lo debéis hacer vosotros el dibujo con alguna herramienta de dibujo , que quede todo ordenado (lineas rectas) . También es muy importante que si copiáis algo de internet lo pongáis con palabras que se entiendan. Es decir usando el vocabulario visto en clase.Y si algo estáis super super seguros de que no se puede explicar con los conceptos vistos en clase , me ponéis en el documento a parte que ese concepto es totalmente desconocido para vosotros y que con lo visto en clase es imposible explicarlo. Entonces cosas como las siguientes: Intel(r) Extreme Memory Profile Tecnología Intel Optane Intel 6500 ¿Las hemos visto en clase? Si es así, podíais explicarlo con los conceptos que hemos visto en clase ya que no se lo que significan. Por ejemplo el "Intel 6500" realmente es "Procesador Intel Core i5 6500"

Ejercicio 4

Busca una placa base con PCIe 2.0 y

Indica el modelo de la placa base

Indica el Chipset que usa.

Indica si el chipset es del tipo "Puente Norte-Puente Sur" o del tipo "PCH (Platform Controller Hub)"

Haz un dibujo de la placa donde se vea donde está conectado cada componente al Chipset

Los dibujos deben ser del estilo a los siguientes:

Al igual que en los ejercicios anteriores. En los diagramas, volvéis a explicar los "conceptos" que no están claros. Me refiero a que no me digáis que ya lo habíais explicado en un ejercicio anterior.

Ejercicio 5

Busca un chipset de AMD de última generación e indica:

El nombre del chipset (modelo)

Si es del tipo "PCH" o "Puente Norte-Sur"

La generación de PCIe que soporta

Los procesadores que soporta, es decir los procesadores con lo que es compatible.

Busca un chipset de Intel de última generación e indica:

El nombre del chipset (modelo)

Si es del tipo "PCH" o "Puente Norte-Sur"

La generación de PCIe que soporta

Los procesadores que soporta, es decir los procesadores con lo que es compatible.

Ejercicio 6

Dado las siguientes placas bases:

970 Extreme3 R2.0

890GM Pro3

¿Cual de las 2 te comprarías atendiendo únicamente al criterio del rendimiento? Explica porqué

Ejercicio 7

Dado las siguientes placas bases:

970 Extreme3 R2.0

M5A97 EVO R2.0

¿Cual de las 2 te comprarías atendiendo únicamente al criterio del rendimiento? Explica porqué

Ejercicio 8

Busca dos placas bases de forma que:

Soporten procesadores AMD con microarquitectura Zen 3.

Que las 2 tengan el mismo chipset

Que cada una sea de un fabricante distinto.

Indica para cada placa base:

Fabricante

Modelo

Chipset

Precio.

¿Cual de las 2 te comprarías? Explica porqué

Ejercicio 9

Calcula el % de mejora en la velocidad de:

estándares	% mejora
PCIe 6.0 sobre PCIe 5.0
PCIe 5.0 sobre PCIe 4.0
PCIe 4.0 sobre PCIe 3.0
PCIe 3.0 sobre PCIe 2.0
PCIe 2.0 sobre PCIe 1.0

Haz una gráfica de barras , con los datos de la tabla que acabas de obtener. Siendo la primera columna el eje X y la segunda columna el eje Y.